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Treść zadania
I. Na podstawie schematu kotła parowego OP-230 przedstawionego na Rys. 1 
wypełnij Tabelę 1 wpisując właściwe nr pozycji wyszczególnionych elementów kotła.
II. Na schemacie układu olejowego wentylatora młyna węglowego kotła OP-230 pokazano zabezpieczenia układu smarowania łożysk. Korzystając z Tabeli 2 wpisz w szare pola Tabeli 3 właściwy przebieg danego przypadku. 
III. Korzystając z wykazu słownictwa technicznego zamieszczonego w Tabeli 4 należy uzupełnić nazwę urządzenia energetycznego wypełniając szare pola w Tabeli 5.
IV. Wykorzystując przykładowe zaświadczenia kwalifikacyjne podaj uprawnienia pracownika wypełniając szare pola w Tabeli 6 dla przedstawionego zakresu prac remontowych przy młynie węglowym kotła parowego.
V. Korzystając z wyciągu z Instrukcji zabezpieczeń elektrycznych bloku BC-50 dokonaj wyboru miernika do wykonania przedstawionego pomiaru.

Ocenie podlegają :
1. Rezultat I – numery pozycji wpisane w Tabeli 1
2. Rezultat II – działania silnika napędu wentylatora i pompy olejowej wpisane do Tabeli 3
3. Rezultat III – nazwy urządzeń energetycznych wpisane do Tabeli 5
4. Rezultat IV – podanie kwalifikacji energetycznych pracownika 
5. Rezultat V – wybór miernika  
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Tabela 1
	Nazwa
	Nr poz. na schemacie

	Podgrzewacz wody
	

	Palniki pyłowe
	

	Młyn kulowy
	

	Wentylator spalin
	

	Rury ekranowe
	

	Odprowadzenie żużla i popiołu
	

	Podajnik śrubowy miału węglowego
	

	Wentylator młynowy
	

	Wylot spalin
	

	Walczak
	

	Dmuchawa
	

	Przegrzewacz pary III st.
	

	Przegrzewacz pary II st.
	

	Przegrzewacz pary I st.
	

	Obrotowy podgrzewacz powietrza
	



„II” Smarowanie łożysk wentylatora
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Tabela 2
	Urządzenie/oznaczenie na schemacie
	Działanie

	Pompa nr 2
	1. Pompa zatrzymuje się

	
	2. Pompa rozpoczyna tłoczenie oleju

	
	3. Pompa tłoczy olej do łożysk

	
	4. Pompa jest unieruchomiona

	Silnik napędu wentylatora
                      M
	1. Silnik zostaje uruchomiony

	
	2. Następuje zatrzymanie silnika

	
	3. Silnik jest unieruchomiony



Tabela 3
	Przypadek
	Wartości parametrów oleju smarującego łożysk
	Działanie pompy
	Działanie silnika

	A
	p = 0,4 MPa; T = 66oC
	
	

	B
	p = 0,05 MPa; T = 55oC
	
	




„III” Słownictwo techniczne języka angielskiego
Tabela 4
	Słownictwo techniczne j.angielski

	1. COMPRESSOR

	2. CONTROLLER

	3. FAN

	4. BOILER

	5. BURNER                             

	6. MILL




Tabela 5
	Nazwa urządzenia energetycznego

	Język polski
	Język angielski

	1. Palnik                      
	

	2. Regulator                                     
	

	3. Kocioł                                              
	

	4. Wentylator                                   
	



















„IV” Kwalifikacje energetyczne
Zakres prac do wykonania w treści polecenia pisemnego :
[image: ]„Wymiana sprężyn dociskowych młyna węglowego EM-70 kotła parowego OP-230”
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	Eksploatacja/Dozór
	Grupa urządzeń
	Pozycje
	Zakres

	„E”
	
	
	



„V” Zabezpieczenia elektryczne
…Str 24 Instrukcja eksploatacji zabezpieczeń cieplnych i elektrycznych bloku BC-50 :
„Pomiar rezystancji izolacji
… co trzy lata należy sprawdzić rezystancję izolacji wszystkich obwodów zewnętrznych (przekładników prądowych i napięciowych, napięcia pomocniczego itp.) wraz z połączeniami do przekaźników w poszczególnych szafach zabezpieczeń (przy wypiętych wtykach z przekaźników). 
• rezystancja izolacji wydzielonego obwodu układu wraz z urządzeniami tego obwodu nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ, 
• rezystancja izolacji każdego z elementów obwodu (przewód, zacisk) i jego urządzeń (łącznik, miernik itp.) nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ.”
[image: TESTER NAPIĘCIA PRĄDU PRÓBNIK DETECTOR | | Tytuł sklepu zmienisz w dziale  MODERACJA \ SEO][image: Miernik analogowy – Wikipedia, wolna encyklopedia]„A”                                                                               „B”






[image: Kupno miernika lakieru – na co zwracać uwagę? - 9-mm][image: Testeur de résistance d'isolation analogique, 0.5 2000M, TY6045 (100V 250V  500V 1000V) | AliExpress] „C”
                                                                                                     „D”







                                                                                              Miernik oznaczony „…….”
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Rys.1 Kociot OP-230.
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Uktad olejowy wentylatora mtynowego.
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Komisja kwalifikacyjna Nr dziatajaca zgodnie z
prz.eplsaml rozporzadzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003r.
w sprawie szczegolowych zasad stwierdzania posia-
dania kwalifikacji przez osuby zaimu;aae sig eksplo-
atacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz.
828), na podstawie wyniku egzaminu ziozonego

w dniu:

i protokotu nr - / i stwierdza, ze
Pan: = -
legitymujacy sxe numerem ew!dency;nym PESEL

lub dokumentem
to2samosci .

speinia wymagane kwahf ikacje do wykonywania
pracy na stanowisku w zakresie:

obslugi

konserwacji

remontow

montazu

kontrolno - pomiarowym

dla nastepujacych urzadzen, instalaci i sieci:

GRUPA1

Urzadzenia, instalacje i sieci elektroenerge-
tyczne wytwarzajace, przetwarzajace, prze-
sylajace i zuzywajace energie elektryczna:
1. urzadzenia pradotworcze przytaczone do krajowej
sieci elektroenergetycznej bez wzgledu na wyso-
kos$¢ napigcia znamionowego;
2. urzadzenia, instalacie i sieci elektroenergetyczne
0 napleciu nie wyzszym niz 1 KV;
3. urzadzenia instalacie i sieci 0 napieciu znamiono-
wym powyzej 1 kV;
4. zespoly pradotworcze o mocy powyzej 50 kW;
5. urzadzenie elektrotermiczne;
7. sieci elekirycznego oéwietlenia ulicznego;
9. elektryczne urzadzenia w wykonaniu przeciwwy-
buchowym;
10.aparatura kontrolno — pomiarowa oraz urzadzenia
i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i
zabezpieczen urzadzen i instalacji wymienionych
wpkt1,2,3,4,5,7,9.
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Komisja kwalifikacyjna Nr dzialajaca zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Ministra  Gospodarki,
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003r.
w sprawie szczegdlowych zasad stwierdzania posia-
dania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksplo-
atacjq urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz.
828), na podstawie wyniku egzaminu zlozonego

w dniu

i protokotu nr Bl stwierdza, ze

Pan: €

legitymujacy sig numerem ewidencyjnym PESEL
lub dokumentem

tozsamosci ..

spelnia wymagane kwalifikacje do wykonywania
pracy na stanowisku w zakresie:

obslugi

konserwacji

remontow

montazu

kontrolno - pomiarowym

dla nastepujacych urzadzen, instalacji i sieci:

GRUPA 2
Urzadzenia wytwarzajace, przetwarzajace,
przesylajace i zuzywajace ciepto oraz inne
urzadzenia energetyczne:

1. kotly parowe oraz wodne na paliwa stale, piynne
i gazowe, 0 mocy powyzej 50 kW, wraz z urzadzeniami
[pomocniczymi;

2.sieci i instalacje ciepine wraz z urzadzeniami pomocni-
czymi, o przesyle ciepta powyzej 50 kW;

3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyzej 50 kW, wraz
'z urzadzeniami pomocniczymi;

4. przesylowe urzadzenia odbiorcze pary i goracej wody,
0 mocy powyzej 50 kW;

5. urzagzenia wentylacji, Kimatyzacji i chiodnicze, o mocy
powyzej 50 kW,

6. pompy, ssawy, wentylatory | dmuchawy, 0 mocy powyzej
50 kW;

7. sprezarki o mocy powyzej 20 kW oraz instalacje sprezo-
nego powietrza i gazow technicznych;

8. urzadzenia do skladowania, magazynowania i roziadun-
ku paliw, o pojemnosci skiadowania odpowiadajacej
masie ponad 100 Mg;

10.aparatura kontrolno — pomiarowa i urzadzenia automa-
tycznej regulacji do urzadzen i instalacji wymienionych w
pkt1-8.





