Pytania testu teoretycznego ELE.07_RM_01

1. Dobierz właściwy zestaw środków ochrony osobistej przy wykonywaniu prac spawalniczych, na obarierowanym podeście na wysokości 2 m nad poziomem gruntu, przy temperaturze otoczenia -4oC :
a/ kask, okulary spawalnicze, buty gumowe ocieplane, ciepły fartuch spawalniczy
b/ ciepłe rękawice spawalnicze, buty wzmocnione, czapka z nausznikami, szelki bezpieczeństwa, kask
c/ ocieplane ubranie robocze dla spawaczy , rękawice spawalnicze, przyłbica spawalnicza, obuwie robocze wzmocnione ciepłochłonne, kask z kominiarką, szelki bezpieczeństwa
d/ rękawice spawalnicze, okulary spawalnicze, buty zimowe, kask ocieplany, szelki bezpieczeństwa, 

2. Na przedstawionych rysunkach największe zagrożenie dla zdrowia pracownika stanowią :
a/ elementy ruchome i luźne
b/ elementy ostre i wystające
c/ hałas obracających się elementów
d/ drgania mechaniczne o działaniu ogólnym
[image: ]








3. W wyniku produkcji energii cieplnej w kotle wodnym powstaje odpad :
a/  STEAM                                
b/  BURNER                             
c/  DUST and  ASH                                 
d/ WATER       

4. W układzie blokowym kotła parowego efektem wytworzenia energii elektrycznej jest połączenie turbiny parowej z nw urządzeniem:
a/ CONTROLLER                    
b/ GENERATOR
c/ POWER UNIT
d/ COMPRESSOR  




5.       Do pomiaru temperatury pary na wlocie do turbiny 13UP55 zamontujemy termometr stykowy:
a/ manometryczny 0-500oC
b/ termoelektryczny 0-700oC
c/ bimetalowy 0-600oC
d/ oporowy półprzewodnikowy

6. Do wyliczenia naprężeń rurociągu wody zasilającej kotła OP-230 wykorzystamy wskazania przyrządu pomiarowego:
a/ manometr przeponowy Bourdona 
b/ rurka spiętrzająca 
c/ tensometr oporowy
d/ termopara

[image: Kolektor SŁONECZNY 22 RURY HEAT PIPE !! KOLEKTORY - 7467639353 - oficjalne  archiwum Allegro]


7.   Na rysunku obok przedstawiono :
a/ panel fotowoltaiczny próżniowy
b/ płaski kolektor słoneczny
c/ kolektor słoneczny próżniowy
d/ element instalacji fotowoltaicznej       


8. Podstawowym parametrem pompy ciepła jest:
a) Wskaźnik energochłonności „”
b) Temperatura dolnego źródła „T”
c) Wydajność cieplna „”
d) Współczynnik  efektywności „”


9. Pomiędzy pkt 2, a pkt 3 na poniższym schemacie  zachodzi:
a/ Termodynamiczna przemiana w walczaku kotła parowego
b/ Podgrzanie wody w podgrzewaczu, oddzielenie pary od wody w walczaku, przegrzew pary w przegrzewaczach
c/ Rozprężanie pary nasyconej pomiędzy skraplaczem, a pompą zasilającą
d/ Przemiana izotermiczna pomiędzy pompą zasilającą, a parownikiem.
[image: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/CR-Prozess_T-s-Diagramm.jpg]







10. Energię cieplną wytworzymy w obiekcie/urządzeniu przedstawionym na rys. :
a/ „B”
b/ „D”                                                                                                             „B”
[image: Kotły rusztowe, parowe oraz kotły wodne - Producent - Rafako S.A.]c/ „A”
d/ „C” 


[image: Rialex Crane Systems PGE Elektrownia Opole S.A.]
„A”











[image: Młyny kulowe, młyny przemysłowe, młyny pionowe]
„C”                                                                                                „D”

[image: Powder And Bulk - Masterflex Polska stawia też na filtrowentylację]





















11. Na poniższym schemacie turbinę parową oznaczono :
a/ Ke
[image: Obieg Rankine'a – Wikipedia, wolna encyklopedia]b/ G
c/ Ko
d/ T










12. Do pomiaru grubości ścianki rury ekranowej kotła parowego użyjemy grubościomierza ultradźwiękowego pokazanego na rys :
a/ „C”
b/ „D”
c/ „A”
d/ „B”
[image: MAX:CONTROL - measuring instruments « grubosciomierz-kt-160][image: Miernik uniwersalny, multimetr z funkcją HOLD UT33B – UNI-T | TIM SA][image: IPLEX LX/ IPLEX LT][image: Wielokanałowy Defektoskop ultradźwiękowy MultiCUD]                                             „A”                                                                                     „B”






                   „C”                                                                                                                            „D”






13. Jednostką entalpii właściwej pary wytworzonej w kotle parowym jest :
a/ J/m3
b/ kPa
c/ kJ/kg
d/ t/h

14. W symbolu kotła BB-650 obok oznaczeń literowych podano :
a/ pojemność cieplną kotła
b/ objętość powierzchni ogrzewalnej
c/ temperaturę pary na wylocie z kotła
d/ wydajność kotła

15. Na poniższym schemacie przedstawiono :
a/ pomiar napięcia woltomierzem
b/ pomiar natężenia prądu metodą bezpośrednią
c/ pomiar rezystancji metodą bezpośrednią
d/ pomiar spadku napięcia metodą bezpośrednią
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16. Przedstawiony obok przyrząd służy do pomiaru :
[image: ]a/ natężenia prądu
b/ oporności odbiornika
c/ napięcia w obwodzie elektrycznym
d/ mocy elektrycznej odbiornika






17. Świadectwo pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii to certyfikat:
a/ Zielony
b/ Biały
c/  Niebieski
d/  Czerwony

18. Podstawowym aktem prawnym normującym zasady obrotu energią elektryczną
w Polsce jest: 
a/ Ustawa Kodeks Pracy
b/ Rozporządzenie Ministra Energetyki
c/ Ustawa Prawo Energetyczne
d/ Ustawa o Energetyce zawodowej

19. Na  rysunku obok przedstawiono kocioł :
[image: Kotły na biomasę - AMM INVESTMENT Sp. z o.o.]a/ z paleniskiem fluidalnym
b/ wodny WP-25
c/ biomasowy z palnikiem retortowym
d/ gazowy








20. Jedną z najważniejszych zalet odnawialnych źródeł energii jest :
a/ niski koszt budowy instalacji
b/ wysoka efektywność wytworzenia energii cieplnej
c/ niezależność produkcji energii od pory roku
d/ brak emisji zanieczyszczeń



21. Na poniższym schemacie cyfrą „5” oznaczono :
a/ zespół pompowy instalacji solarnej
b/ kocioł grzewczy
c/ programator
[image: Kolektory słoneczne | Małopolska w zdrowej atmosferze]d/ kolektor próżniowy












22. Na schemacie kotła grzewczego „13” oznaczono element służący do :
a/ regulacji przepływu powietrza przez palenisko
[image: Kocioł Ogniwo S7WC - KOTLY.COM]b/ ilości dostarczanego paliwa
c/ ograniczenia przepływu spalin
d/ wygaszania kotła


















23. Jedną z metod regulacji wydajności wentylatora powietrza jest zmiana:
a/ gęstości powietrza
b/ temperatury powietrza zasilającego
c/ prędkości obrotowej wentylatora
d/ prędkości obrotowej łopatek



24. Przyczyną samozapłonu miału węglowego na składowisku nie jest: 
a/ mieszanie węgla o różnej granulacji
b/ składowanie węgla ponad 1 rok
c/ niewystarczające ubijanie poszczególnych warstw węgla
d/ luźne usypywanie poszczególnych warstw

25. Wzrost współczynnika nadmiaru powietrza „λ” w palniku pyłowym kotła parowego powoduje: 
a/ zmniejszenie stężenia NOx w spalinach
b/ wzrost straty kominowej kotła
c/ niezupełne spalanie mieszanki pyło-powietrznej
d/ zwiększenie prędkości wylotowej spalin

26. Popiół zawarty w paliwie (węglu kamiennym) powoduje:
a/ zwiększenie straty kominowej kotła
b/ zmniejszenie wartości opałowej paliwa
c/ wzrost poziomu NOx w spalinach
d/ poprawę przemiału młyna węglowego

27. Urządzenie do odpylania spalin oznaczono na schemacie obok :
[image: Energia Węglowa - Elektrownia8]a/ 5
b/ 4
c/ 16
d/ 25









28. Przedstawione na poniższym rysunku urządzenie to: 
a/ zbiornik popiołu
b/ młyn kulowy miału węglowego
c/ walczak kotła parowego
d/ zasobnik roztworu sorbentu
[image: http://g7.forsal.pl/p/_wspolne/pliki/1892000/1892348-z.jpg]













29. Jaki rodzaj kotła przedstawia poniższy rys. ? 
a/ wodno-rurkowy
b/ opłomkowy
c/ płomienicowy
d/ płomienicowo-płomieniówkowy
[image: Znalezione obrazy dla zapytania kotÅ�y pÅ�omienicowo-pÅ�omieniÃ³wkowe]



















30. Które z wymienionych urządzeń przedstawia poniższy rys ? 
[image: http://www.cemex.pl/Userfiles/images-160/modernizacja-rudniki-03-b.jpg]a/ podajnik śrubowy
b/ wygarniacz zgrzebłowy
c/ młyn bębnowo-kulowy
d/ separator sorbentu









31. Przedstawiony poniżej kocioł posiada palenisko :
a/ warstwowe
b/ komorowe
c/ fluidalne
[image: Kotły parowe]d/ mieszane














32. [image: www.klinger.pl]Rysunek przedstawia :
a/ przepływomierz
b/ wodowskaz kotła parowego
c/ areometr
d/ tensometr



[image: ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA PEŁNOSKOKOWY zARMAK][image: Zawór bezpieczeństwa – Wikipedia, wolna encyklopedia]
33. Na przekrojach obok pokazano :
a/ zawór bezpieczeństwa sprężynowy
b/ przepływomierz
c/ zasuwę dźwigniową
d/ zawór zwrotny iglicowy







34. [image: C:\Users\6470b\Desktop\media\image1.jpeg]Zgodnie ze schematem układu olejowego wentylatora pompa oznaczona „2” pracuje przy ciśnieniach oleju o wartościach:
a/ p < 0,1 MPa
b/ p = 0,1 MPa ÷ 0,45 MPa
c/  p > 0,45 MPa
d/ p < 0,1 MPa lub p > 0,45 MPa 














35. Na przedstawionym schemacie obiegu Rankine’a generator do wytworzenia energii elektrycznej w skojarzeniu jest połączony z :
[image: Plik:Turbine-Clausius-Rankine cycle.svg – Wikipedia, wolna encyklopedia]a/ kotłem oznaczonym „K”
[bookmark: _GoBack]b/ pompą oznaczoną „P”
c/ schładzaczem oznaczonym „S”
d/ turbiną parową oznaczoną „TP”













36. Schemat poniżej pokazuje pomiar :
a/ napięcia metodą pośrednią
b/ oporności opornika
c/ mocy metodą bezpośrednią (watomierzem) 
d/ natężenia prądu elektrycznego 
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37. [image: ]Symbole graficzne pokazane na rys. a), b) i c) przedstawiają :
a/  II i III klasę ochronności
b/ uziemienie ochronne
c/ rodzaj odbiornika
d/ wyłączniki nadprądowe














[image: Wyłącznik instalacyjny – Wikipedia, wolna encyklopedia]
38. Wyłącznik nadprądowy pokazano na rys :
a/ „B”                                                                                            „B”
b/ „A”
c/ „D”
d/ „C”

„A”
[image: Bezpiecznik topikowy – Wikipedia, wolna encyklopedia]




[image: Wkładka topikowa zwłoczna WT 2C/gG 35A 500V - ETI Polam Sklep  elektroenergetyczny - Prospersklep.pl "ENERGIĘ MAMY POD KONTROLĄ"  ZAPRASZAMY !]  



[image: Wyłącznik nadprądowy NOARK EX9BN 1P B10 10A]
                                                                                        
                                                                                                                           „D”
                                                                    


                                                   „C”


39. Do profesjonalnego zaciśnięcia końcówek przewodów elektrycznych użyjemy przyrządu oznaczonego :
a/ „B”
b/ „C”
c/ „A”
d/ „D”
                                                                                                                                 [image: Narzędzia - Zaciskarki, Ściągacze izolacji, Obcinarki, Detektory przewodów,  Chemia dla elektroniki, Taśmy izolacyjne, Opaski kablowe, Uchwyty kablowe,  Wkłady do zaciskarek, Zestawy narzędzi]„A”





„B”
[image: Elektronarzędzia, urządzenia, sprzęt, przyrządy elektryczne, spalinowe  ogrodowe - Rolmarket.pl]













[image: Narzędzia do montażu i naprawy kabli z ENERGOTYTANU - Fachowy Elektryk]                                                                                                       „C”

„D”
[image: Narzędzia do cięcia rur i korytek - Narzędzia dla elektryków - Produkty]













40. Przedstawione zdjęcie obrazuje :
a/ termowizyjną diagnostykę urządzeń elektrycznych
b/ przepływ energii elektrycznej podczas normalnej pracy silnika
c/ wizualizację pracy generatora
d/ sposób regulacji obrotów wentylatora osiowego
[image: Termowizyjna diagnostyka urządzeń elektrycznych | elektro.info]
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